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Планируемые результаты изучения учебного предмета
Требования к уровню подготовки учащихся        
Учащиеся должны знать: 
· теоретические основы обработки деталей круглого сечения.
· теоретические  основы  безопасной  и  эффективной  работы  по  выполнению работ
· технологию  эффективного  и  безопасного  выполнения соединения брусков в паз;  теоретические основы работы со столярным клеем
· устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву. 
· основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных        пород и применение
· название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов. 
·   теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями. 
Учащиеся должны уметь: 
· производить  разметку,  эффективную  и  безопасную  обработку  деталей  круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции. 
· настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей.
· подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком;  контролировать качество выполненной работы. 
· работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева. 
· размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы. 
· работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла;  устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи. 
· изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать лучковой  пилой, драчѐвым напильником;  осуществлять контроль качества выполненной работы. 
· определять породу древесины по образцам.
· затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов. 
· подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и  определять качество склейки изделий. 

Учебно – тематический план
	№   п/п
	Название раздела
	Количество часов

	1
	Вводное занятие
	8

	2
	Пиление столярной ножовкой
	20

	3
	Игрушки из древесного материала
	20

	4
	Самостоятельная работа
	12

	5
	Сверление отверстий на станке
	16

	6
	Игрушки из древесины и других материалов
	24

	7
	Выжигание
	12

	8
	Пиление лучковой пилой
	4

	9
	Строгание рубанком
	14

	10
	Соединение деталей с помощью шурупов
	30

	11
	Изготовление кухонной утвари
	14

	12
	Соединение рейки с бруском
	26

	13
	Контрольная работа
	12

	
	
	                                                         Итого:
	204 часа




Содержание программы учебного предмета
I четверть
 Вводное занятие
Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом.
Пиление столярной ножовкой 
Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и формы. Заготовки для последующих работ.
Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при пилении и работе шкуркой.
Столярные инструменты и приспособления
Виды (измерительная линейка, столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и назначение. Понятие припуск на обработку.
Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски.
Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью размеров и формы детали с помощью линейки и угольника.
Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. Окрашивание изделий кисточкой.
Промышленная заготовка древесины
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы (хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: (квадратный, прямоугольный), грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец.
Изделие. Изготовление  ручки лопаты, швабры, граблей и др.
Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы.
Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок).
Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий.
Самостоятельная работа. 
Игрушечная скамья.



II четверть
Вводное занятие
Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила безопасности при работе с инструментами.
Сверление отверстий на станке
Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки).
Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке.
Умение. Работа на настольном сверлильном станке.
Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины сверления.
Игрушки из древесины и других материалов
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля.
Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, правила безопасной работы
Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать работы на верстаке.
Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного трактора, грузовика.
Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея.
Выжигание
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и др.).
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком.
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие
Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия.
Самостоятельная работа.
Игрушечный стол.

III четверть
Вводное занятие
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности.
Пиление лучковой пилой 
Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия.
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры предупреждения.
Умение. Работа лучковой пилой.
Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила угольником.
Строгание рубанком
Изделие. Заготовка деталей изделия.
Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного пользования, подготовка к работе.
Умение. Работа рубанком.
Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы.
Соединение деталей с помощью шурупов
Изделие. Настенная полочка.
Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение.
Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при работе шилом, отверткой и дрелью.
Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: видимого контура, размерная, выносная.
Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью.
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью.
Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием.
Самостоятельная работа. 
Санки для куклы.

IV четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на IV четверть. Правила техники безопасности.
Изготовление кухонной утвари
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного инструмента на занятиях по домоводству.
Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования.
Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу.
Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы.
Соединение рейки с бруском врезкой
Изделие. Подставка из реек для цветов.
Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству разметки.Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы.
Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений врезкой.
Упражнение. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на материалоотходах).
Практические работы. 
Строгание брусков и реек по чертежу. 
Одновременная разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. Предупреждение неисправимого брака.
Контрольная работа 
Модель молоковоза.

Тематическое планирование

	№
п/п
	                             Тема урока
	Кол-во ч.

	1 четверть(48 ч)

	Вводное занятие (2 ч)

	1-2
	Вводное занятие. Уточнение правил поведения учащихся  в мастерской. Правила безопасности в работе  с инструментами. Инструктаж по ТБ № 057-16
	2

	Пиление столярной ножовкой (20 ч)

	3-4-5-6
	Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. ИОТ № 028-16, ИОТ № 057-16
	4

	7-8-9
	Зачистка деталей шлифовальной шкуркой.
	3

	10-11-12
	Окраска деталей.
	3

	13-14
	Разметка деталей строительного материала с острыми углами и круглой формы.
	2

	15-16-17-18
	Изготовления деталей строительного материала.
	4

	19-20
	Столярные инструменты и приспособления.
	2

	21-22
	Промышленная заготовка древесины. ИОТ № 028-16
	2

	Материал для ручки из древесного материала (20 ч)

	23-24
	ИОТ № 057-16. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Технический рисунок и заготовки деталей
	2

	25-26-27
	Материал для ручки лопаты. Технический рисунок и заготовка деталей
	3

	28-29
	Материал для ручки лопаты. Сборка изделия
	2

	30-31-32
	Материал для ручки швабры. Технический рисунок и заготовка деталей
	3

	33-34
	Материал для ручки швабры. Сборка изделия
	2

	35-36-37-38
	Материал для ручки граблей. Технический рисунок и заготовка деталей
	4

	39-40-41-42
	[bookmark: OLE_LINK1]Материал для ручки граблей. Сборка изделия
	4

	Самостоятельная работа ( 6 ч)

	43-44
	ИОТ № 057-16.Игрушечная скамья. Технический рисунок и заготовка деталей
	2

	45-46
	Игрушечная скамья. Заготовка деталей
	2

	47-48
	Игрушечная скамья. Сборка изделия
	2

	
2 четверть (50 ч)

	Вводное занятие (2 ч)

	49-50
	Вводное занятие. Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности ИОТ № 057-16
	2

	Сверление отверстий на станке (6 ч)

	51-52
	Подставка для карандашей. Технический рисунок и заготовка деталей
	2

	53-54-55-56
	Подставка для карандашей. Заготовка деталей и сборка изделия.
	4

	Игрушки из древесины и других материалов (24 ч)

	57-58
	ИОТ № 057-16. Модель парохода. Технический рисунок и заготовка деталей
	2

	59-60
	Модель парохода. Заготовка деталей
	2

	61-62-63-64
	[bookmark: OLE_LINK2]Модель парохода. Заготовка деталей
	4

	65-66
	Модель парохода. Сборка изделия
	2

	67-68
	Модель экскаватора . Технический рисунок и заготовка деталей
	2

	69-70-71-72
	Модель экскаватора . Заготовка деталей
	4

	73-74
	Модель экскаватора . Заготовка деталей
	2

	75-76
	Модель экскаватора . Заготовка деталей
	2

	77-78-79-80
	Модель экскаватора .Сборка изделия
	4

		Выжигание (12 ч)

	81-82
	ИОТ № 057-16.Выжигание по дереву
	2

	83-84
	Выжигание по дереву
	2

	85-86-87-88
	Выжигание по дереву 
	4

	89-90
	Выжигание по дереву
	2

	91-92
	Выжигание по дереву
	2

	Контрольная работа (6ч)

	93-94-95
	Игрушечный стол. Технический рисунок и заготовка деталей
	3

	96-97-98
	Игрушечный стол. Заготовка деталей и сборка изделия.
	3

	3 четверть (56 ч)

	Вводное занятие (2 ч)

	99-100
	Вводное занятие.Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. ИОТ № 057-16
	2

	Пиление лучковой пилой (6 ч)

	101-102
	Пиления лучковой пилой.
	2

	103-104-105-106
	Пиления лучковой пилой.
	4

	Строгание рубанком (14 ч)

	107-108
	Грани  и ребра бруска(доски) ИОТ № 057-16
	2

	109-110
	Общее представление о строении древесины. Устройство рубанка и правила безопасной работы с ним
	2

	111-112
	Строгание рубанком (на отходах материалов).
	2

	113-114
	Строгание заготовок.
	2

	115-116
	Ручка для метлы.
	2

	117-118
	Ручка для лопатки.
	2

	119-120
	Ручка для молотка.
	2

	Соединение деталей с помощью шурупов (30 ч)

	121-122
	ИОТ № 057-16.Чертеж как основной документ для выполнения изделия.
	2

	123-124
	Знакомства с изделием (настенная полочка).
	2

	125-126
	Последовательность изготовления настенной полочки.
	2

	127-128
	Изготовления деталей изделия.
	2

	129-130
	Соединения деталей настенной полочки с помощью шурупов
	2

	131-132
	ИОТ № 057-16.Выполнить отверстия с помощью шила буравчика.
	2

	133-134
	Зенкование отверстий.
	2

	135-136
	Устройство ручной дрели и приемы работы.
	2

	137-138
	Выполнений упражнений по сверлению отверстий.
	2

	139-140
	Подготовка отверстий под шурупы на деталях полочки.
	2

	141-142
	Сборка изделия.
	2

	143-144-145
	Отделка изделия шлифовкой.
	3

	146-147
	Отделка изделия лакированием.
	2

	148-149-150
	Оценка качества готового изделия.
	3

	Самостоятельная работа (6ч)

	151-152
	ИОТ № 057-16.Скамейка . Технический рисунок и заготовка деталей
	2

	153-154
	Скамейка. Заготовка деталей и сборка изделия.
	2

	155-156
	Скамейка. Сборка изделия
	2

	4 четверть (50 ч)

	Вводное занятие (2 ч)

	157-158
	Вводное занятие.Правила поведения в мастерской, повторение правил безопасности. ИОТ № 057-16
	2

	Изготовление кухонной утвари (14 ч)

	159-160
	ИОТ № 057-16.Построение чертежей.
	2

	161-162
	Знакомство с изделием (разделочная доска).
	2

	163-164
	[bookmark: OLE_LINK3]Древесина для изготовления кухонной утвари.
	2

	165-166
	Последовательность изготовления изделия.
	2

	167-168
	Обработка торцов поверхностей рашпилем или шлифовальной шкуркой.
	2

	169-170
	Шлифование изделия.
	2

	171-172
	Отделка изделия.
	2

	Соединение рейки с бруском врезкой (26 ч)

	173-174
	ИОТ № 057-16Врезка как способ соединения детали.
	2

	175-176
	Стамеска. Правила безопасной работы с ней.
	2

	177-178
	Удаление стамеской подрезанного материала (на отходах материалов)
	2

	179-180
	Знакомство с изделием (подставка из реек для цветов).
	2

	181-182
	Последовательность изготовления изделия.
	2

	183-184
	Строгание брусков  реек по чертежу.
	2

	185-186
	Строгание брусков  реек по чертежу.
	2

	187-188
	Одновременная разметка пазов на двух брусках.
	2

	189-190
	Выполнения пазов.
	2

	191-192
	Выполнения пазов.
	2

	193-194
	Подгонка деталей соединения.
	2

	195-196
	Подгонка деталей соединения.
	2

	197-198
	Сборка изделия.Оценка качества готового изделия.
	2

	Контрольная работа (6 ч)

	199-200
	ИОТ № 057-16.Модель трактора. Технический рисунок и заготовка деталей

	2



	201-202
	Модель трактора. Заготовка деталей
	2

	203-204
	Модель трактора. Сборка изделия
	2
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